**4.0MP高清千兆网络摄像头**

**产品图片:**

**产品规格:**

****

* 富瀚主芯片 FH8852V201；
* 4.0M 像素、1/2.9″靶面、标准编解码视频采集；
* 支持 H.264/H.265，双码流输出；
* 支持 IE， Edge，Chrome， Safari浏览器浏览；
* 支持音频输入输出，实现监听功能；
* 支持双光感应功能，实现黑白/彩色24小时监控；
* 支持人形、车型、绊线周界检测；
* 支持Onvif协议、海康私有协议等众多协议，可接入国内外众多大型平台管理系统；
* 支持手机监控（iOS、Android），WEB端，VMS监控；

**产品型号:**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **描述** |
| **----** | 4.0MP高清千兆摄像头 |

摄像头样型：标准枪型摄像头

摄像头材质：金属(铝合金)

安装方式：墙面壁挂

**规格参数:**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **----** |
| 规格 | 4MP 高清千兆网络摄像头 |
| 主芯片 | FH8852V201 |
| 镜头 | 固定光圈镜头 f=2.8/3.6mm |
| Sensor | 4.0MP,1/2.9″ CMOS |
| 补光灯 | 6片红外灯/白光灯 |
| 补光距离 | 10米-15米 |
| 编码格式 | H.264/ H.265双编码, 支持双码流 |
| 最大帧率 | PAL制式: 4MP 20fps; 3MP 25fps; 2MP 25fps  NTSC制式: 4MP:20fps; 3MP 30fps; 2MP 30fps |
| 图像分辨率 | 主码流: 2560\*1440, 2304\*1296, 1920\*1080  辅码流: 704\*576, 640\*480, 352\*288  抓拍码流: 704\*576, 640\*480, 352\*288 |
| OSD | 支持通道名、日期时间叠加，叠加位置可调 |
| 报警数据 | FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件 |
| 网络协议 | TCP/IP、RTSP、RTP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP |
| ONVIF | 支持标准Onvif协议 |
| 客户端/移动端 | 支持 IE8.0 及以上(设备内嵌 Web Server)， Edge，Chrome， Safari浏览器浏览; 支持iOS、Android |
| 音频输入 | 1ch麦克风≤50dB全向性 |
| 音频输出 | 1ch 喇叭(阻抗=8欧姆，功率2瓦特) |
| 存储卡 | 最大支持128GB(TF卡) |
| 电源 | DC 12V /2A |
| 工作温度 | -40º~+60ºC |
| 整机功耗 | ≤6W |

**其他事项：**

本规格资料内容仅为用户提供指导作用，我司将根据产品功能的增强或变化而更新本规格书的内容，并将定期改进及更新本说明书中描述的软件功能，更新的内容将会在说明书的新版本中体现，恕不另行通知。