**网络摄像机**

**快速操作指南**

**保修卡**

保修说明：

保修期内因产品缺陷或本身引起的故障，请与经销商或本公司售后服务联系。

请勿使用平邮和货到付款方式寄送设备。

下列情况不在保修期内：

—不能出示产品的有效保修凭证和购买发票或收据

—因人为原因、操作不当或不可抗力导致的产品故障或损坏。

—非本公司授权的机构维修、改装、拆卸造成的故障或损坏。

—产品超出本公司规定的保修期限。

**免费保修期： 年**

**用户须知**

使用前，请您务必仔细阅读说明书，并在使用时严格遵守，感谢您购买本产品。

**注意：**

请在使用本产品的同时修改用户密码，以免被不法分子盗用。

请勿将设备安装在潮湿、有灰尘、儿童容易接触到的场所。

请将设备安装在通风良好的场所，切勿堵塞设备的通风口。

请在允许的温度范围内使用和储存，切勿随意拆卸设备。

**特别声明：**

产品请以实物为准，且不同产品界面可能不同，以实际界面为准，说明书仅供参考。

说明书内容将以产品实时更新，不再另行通知。


说明书可能包含技术上不准确的地方，或与产品功能不相符的或印刷错误的地方，请以本公司最终解释为准。

1. **开箱检查**

拆开外包装时，请检查有无物品损坏或缺失，如有请及时联系当地经销商。

1. **线缆接口说明**

结构图纸均为示意图，仅用于了解线缆接口说明




不同设备的线缆可能不同，具体请以实物为准

外接线缆功能介绍

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 接口说明 | 功能描述 |
| 1 | LAN | 连接以太网 |
| 2 | POWER | 电源接口  输入DC12V |

1. **开机和启动**
2. 将摄像机按照示意图连接到局域网。
3. 给摄像机、交换机等设备使用正规直流12V电源适配器供电。



**注意：所有线路连接完毕才能接通电源。**

1. **网络配置**


所有摄像机出厂时IP地址默认为：192.168.1.108，为了使摄像机能顺利接入网络，请根据实际网络环境，合理规划可用的IP网段。

**4.1 修改摄像机IP**

1. 打开电脑的IE浏览器，在地址栏输入摄像机的默认IP地址（192.168.1.108），按ENTER键。

**注意：登陆摄像机web端，需要保证电脑和摄像机IP地址在同一网段。**


2. 点击“下载控件”，根据系统提示安装控件，安装完成后进入系统登陆界面。



出厂默认【用户名】：admin 【密码】：admin123 ，点击登陆即可。

注意：下载控件时，IE默认拦截插件，可设置IE的安全级别：【internet选项】>【安全】>【自定义级别】>【ActiveX控件和插件】里面选项全部启用。


1. 鼠标点击【配置】>【网络配置】>【网络功能】修改摄像机IP、子网掩码、网关等，或者勾选上【自动获取】，自动获取IP，完成后点击【确定】保存设置。
2. 通过IPFinder.exe修改IP地址。
3. 双击IPFinder.exe，打开工具。
4. 选择功能，单击。
5. 修改IP地址，单击设置，修改完成。



**4.2 登陆WEB界面**


1. 打开电脑的IE浏览器，在地址栏输入修改后摄像机的IP地址，按ENTER键。

2. 输入用户名密码点登陆进入web界面，在【预览】界面，选择【主码流】或者【辅码流】播放摄像机的预览画面。



1. **录像设置**

鼠标点击【配置】>【录像功能】>【录像配置】>【录像计划】，界面如下：




【录像长度】：设置每个录像文件的时长，默认60分钟。

【时间段】： 支持分时段录像，仅在设置的时间段启动录像。

【录像类型】：设置录像类型，方便回放录像时按录像类型检索。

1. **录像回放**

鼠标点击【回放】:



【文件类型】：可选择回放录像、图片

【开始时间】：选择回放开始的时间

【结束时间】: 选择回放结束的时间

【录像类别】：可选择回放视频的类型

1. **配套服务和软件**

为方便用户操作，开发了电脑客户端、手机客户端、云服务等配套服务和软件，可通过以下几种平台对摄像机进行集中管理和统一操作，注册登陆后即可添加设备实现观看视频和设备管理。

电脑客户端：

VMS视频管理系统

获取途径：登陆http://www.hztaoshi.com【服务支持】>【资料下载】>【韬视配套客户端下载】>【VMS】，下载最新版本的视频管理系统【VMS】。

手机客户端：

登陆安卓应用市场或应用宝，苹果用户登陆APP Store，搜索【Tseye】，下载并安装,或扫描下方二维码下载安装。

|  |  |
| --- | --- |
| http___a.app.qq.com_o_simple.jsp_pkgname=com.ts.tseye&fromcase=70051&g_f=1182517&scenevia=XQYFX_ | https___apps.apple.com_cn_app_tseye_id1550910706 |
| 安卓 | IOS |

云平台：

登陆云服务网站：http://www.topscloud.net，完成注册并登陆云账号，即可添加设备实现远程管理和查看。